人脸门禁终端
产品型号：M71
M71人脸门禁终端模组以高性能、高可靠性、高稳定性的嵌入式系统为平台，以行业领先的深度学习算法为核心，实现了人脸检测、活体检测、毫秒级人脸识别及人脸比对应用。产品具有大容量人脸库，超高的人脸识别准确率等特点。
动态人脸门禁终端适应各种人行出入口实名核验场景，如建筑工地，学校，写字楼，商业中心，社区，景区等人行出入口。

模组效果图     
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	模组接线效果图


整机效果图
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	闸机款
	壁挂款


功能特性

人脸识别准确率高达99.9%；
单帧人脸识别耗时小于120ms；

支持10000张人脸数据库；
支持2万条通行记录；
支持断网人脸识别，断网开闸；

支持刷IC卡，最大10000张卡；
支持手机小程序蓝牙连接、调试，下发人脸；
支持4G，免流，单卡单月上限5GB；
双目高清摄像头；

7寸高清IPS显示屏； 

支持低照度成像，支持顺逆光识别；

支持批量设备搜索，搜索局域网中运行设备；

支持公网、局域网使用部署方式；

模组尺寸图
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	主板
	刷卡板&灯板


整机尺寸图
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	闸机款
	壁挂款


技术参数

	名称
	功能描述

	人脸识别
	人脸容量
	10000（添加卡录入限500人）

	
	人脸识别准确率
	>99.9%

	
	单帧识别耗时
	<120ms

	
	识别范围
	识别距离：0.5～2m

	产品参数
	系统
	嵌入式Linux

	
	传感器
	双目CMOS SENSOR

	
	显示屏
	7寸高清IPS显示屏（1024*600）

	产品功能
	算法
	人脸检测，活体检测，人脸跟踪，人脸比对

	
	软件功能
	人员批量管理，数据同步，访问记录保存，蓝牙配置

	
	人员下发
	支持通过蓝牙下发人脸

	
	网络协议
	MQTT、HTTP，RTSP，TCP/IP

	外部接口
	网络通讯
	1个100M自适应RJ45接口；

1个BLE 5.2 蓝牙通讯；

选配4G

	
	电源输入
	1个直流12V电压接口;

	
	信号输出
	1路开关量输出接口;

	工作环境
	整机功率
	MAX 8W

	
	工作温度
	-25～+70℃;

	
	工作湿度
	5%-95％（无凝结）

	产品外观
	尺寸
	详见尺寸图

	
	开孔尺寸
	33-36mm，推荐：35mm

	
	重量
	约1kg


